Tobias Wetterkamm · Industrieller Servicetechniker
Anlagen, Seriennummern, Messwerte, Wartung und ortsbezogene Anfahrtsdetails korrekt verbinden.
Die Erledigung an K-17 darf K-18 nicht beeinflussen; Einheiten dürfen nicht verloren gehen.
Anlage: Pumpe K-17. Seriennummer REF-PMP-7701, zulässiger Prüfdruck 4,2 bar laut Testanweisung.
Anlage: Pumpe K-18. Seriennummer REF-PMP-7702, eigener Wartungsplan; äußerlich baugleich zu K-17.
Messwert: K-17 Schwingung. 2026-10-02: 2,6 mm/s; Messung im Leerlauf, nicht unter Last.
Ort: Werkhalle Nebel. Adresse: Musterbogen 42; Tor 3, Anmeldung beim Pförtner.
Ersatzteil: Dichtung DS-42. Ø 18 mm, Material EPDM; DS-24 hat andere Maße.
Ablauf: Freigabe zur Arbeit. Unterlagen beschreiben Dokumentation; keine reale Sicherheitsfreigabe oder Handlungsanweisung.
Bene sagt jo, aber erst bei K-17. Die zweite Pumpe ist ausdrücklich noch nicht geprüft.
Eine CSV enthält 4.2, eine Notiz 4,2 bar. Das ist derselbe Messwert, keine zweite Messung.
Ein Ersatzteilfoto ohne erkennbare Seriennummer soll als unsicher gelten; keine Zuordnung anhand bloßer Ähnlichkeit.
